Załącznik nr 4 do IDW – Wykaz cen

 WYKAZ CEN
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]„Zakup mebli i krzeseł dla Urzędu Miasta  i Gminy Ścinawa”

nr sprawy: 
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Ścinawa
Rynek 17 
59-330 Ścinawa

WYKONAWCA:
Niniejszy wykaz zostaje złożona przez: 	
	L.p.
	Nazwa Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów), fax

	
	
	




Tabela Wykazu Cen
2.1 Cześć I – zakup mebli.  Dostawa mebli biurowych zgodnie z poniżymy wykazem:
	lp.
	nazwa
	ilość
	Cena netto
	Vat
	Cena brutto

	1.
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	Razem
	
	
	








_______________________________
 podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)
 	do reprezentowania wykonawcy




Załącznik nr 7 do IDW –  Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa mebli biurowych zgodnie z poniżymy wykazem:
	lp.
	nazwa
	opis mebla
	ilość

	1.
	[image: ]
	wymiar: 1800x900xh750
     Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. 
· Noga stołu wykonana z profilu ze stali stożkowo walcowanej, giętej.
· Średnica części górnej nogi fi50mm- zmniejszająca się ku dołowi- część dolna nogi to średnica fi25mm.
· Nogi zamontowane pod kątem 15st do płaszczyzny blatu 
· Każda noga wykończona nakładką chromową w postaci talerzyka zamontowanego na dole nogi
· Nakładka musi być metalowa i chromowana- nie dopuszcza się elementów plastikowych.
·  Każda noga wyposażona w stopki poziomujące wykonane z tworzywa sztucznego, które poziomują stół w zakresie + 15mm.
· Nogi muszą być spawane parami za pomocą profilu o wymiarach min. szer. 60mm wys.30mm. Łączenie profil- noga musi się odbywać na zasadzie przenikania: noga przenika w profil co wpływa na stabilność i wytrzymałość konstrukcji. 
· Nogi muszą być chromowane, od góry w miejscu łączenia z profilem malowane proszkowo
· Po długości stołu muszą być zamontowane metalowe profile malowane proszkowo, które łączą poszczególne pary nóg i podpierają blat na całej długości stołu.
· Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profila minimum 50x25mm malowanego proszkowo
· Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego.
· Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego 
· Cała konstrukcja malowana proszkowo.
· Blat wykonany ze szkła hartowanego antisol grafit (szkło barwione w masie) o grubości 12mm 

	1

	2.
	 
	płyta frontowa meblowa, podwieszana do stelaża, kolor grafit, grubość 18 mm
	1

	3.
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	poziome:-  zestaw do okablowania biurka : uchwyt kablowy x 3 mocowany do stelaża
pionowe : - elastyczny kanał z tworzywa sztucznego, mocowany do stelaża 
	2

	4.
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	· stół okrągły śr. 1000 wys. 750,   Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. 
· Noga stołu wykonana z profilu ze stali stożkowo walcowanej, giętej.
· Średnica części górnej nogi fi50mm- zmniejszająca się ku dołowi- część dolna nogi to średnica fi25mm.
· Nogi zamontowane pod kątem 15st do płaszczyzny blatu 
· Każda noga wykończona nakładką chromową w postaci talerzyka zamontowanego na dole nogi
· Nakładka musi być metalowa i chromowana- nie dopuszcza się elementów plastikowych.
·  Każda noga wyposażona w stopki poziomujące wykonane z tworzywa sztucznego, które poziomują stół w zakresie + 15mm.
· Nogi muszą być spawane parami za pomocą profilu o wymiarach min. szer. 60mm wys.30mm. Łączenie profil- noga musi się odbywać na zasadzie przenikania: noga przenika w profil co wpływa na stabilność i wytrzymałość konstrukcji. 
· Nogi muszą być chromowane, od góry w miejscu łączenia z profilem malowane proszkowo
· Po długości stołu muszą być zamontowane metalowe profile malowane proszkowo, które łączą poszczególne pary nóg i podpierają blat na całej długości stołu.
· Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profila minimum 50x25mm malowanego proszkowo
· Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego.
· Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego 
· Cała konstrukcja malowana proszkowo.
Blat wykonany ze szkła hartowanego antisol grafit (szkło barwione w masie) o grubości 12mm 
	1

	5.
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szafa garderobiana z jedną półką, wysuwanym wieszakiem, 600x420x1880,  wieniec górny i wieniec dolny 420 mm, ściany boczne 400 mm głębokości, zawiasy 100 stopni, miękki domyk, płyta wiórowa w klasie E1 – dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości, krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r= 3 mm, korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczone w całości, ściana tylna o grubości 8 mm, wpuszczana  w rowek pomiędzy boki szafy, dwustronnie pokryta melaminą w kolorze szafy, boki szafy w kolorze  srebrnym, front kolor klon, uchwyty typ Z1 kolor satyna, zamek trzypunktowy
	1

	6.
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	stojak do zamontowania telewizora o rozstawie
otworów mocujących szer. 300 x wys. 300
lub szer. 300 x wys. 200 na śruby
rozmiaru M6 lub M8, zgodnie ze standardem VESA. Szerokość 600 wysokość 1700, głębokość  nóg 660, głębokość ścianki 100 mm, kolor klon, stopy grafit
	2

	7.
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	panel ścienny wykonany z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, dwustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej trwałości,
o grubości 18 mm,
krawędzie boczne wykończone doklejką  z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r=3 mm  trzy panele poziome szer. 2400 wys. 410  montowane do ściany na listwach montażowych z 40 mm odstępem pomiędzy panelami, do środkowego elementu zamocować dwie półki szklane  satynowane  o grubości 10 mm szer. 800 gł. 220, uchwyty do pólek w kolorze chrom-mat, w dolnej części panel 2400 x 740 do którego należy zamocować szafkę wiszącą o dł. 1600 gł. 350 wys. 450 mm, szafka posiada cztery przegrody z czego dwie środkowe są otwarte a boczne posiadają drzwi szklane w kolorze grafit w ramce aluminiowej, panele kolor klon, szafka wisząca kolor srebrny 
	1

	8.
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	· biurko 1800x1000x750,  Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. 
· Noga stołu wykonana z profilu ze stali stożkowo walcowanej, giętej.
· Średnica części górnej nogi fi50mm- zmniejszająca się ku dołowi- część dolna nogi to średnica fi25mm.
· Nogi zamontowane pod kątem 15st do płaszczyzny blatu 
· Każda noga wykończona nakładką chromową w postaci talerzyka zamontowanego na dole nogi
· Nakładka musi być metalowa i chromowana- nie dopuszcza się elementów plastikowych.
·  Każda noga wyposażona w stopki poziomujące wykonane z tworzywa sztucznego, które poziomują stół w zakresie + 15mm.
· Nogi muszą być spawane parami za pomocą profilu o wymiarach min. szer. 60mm wys.30mm. Łączenie profil- noga musi się odbywać na zasadzie przenikania: noga przenika w profil co wpływa na stabilność i wytrzymałość konstrukcji. 
· Nogi muszą być chromowane, od góry w miejscu łączenia z profilem malowane proszkowo
· Po długości stołu muszą być zamontowane metalowe profile malowane proszkowo, które łączą poszczególne pary nóg i podpierają blat na całej długości stołu.
· Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu minimum 50x25mm malowanego proszkowo
· Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego.
· Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego 
· Cała konstrukcja malowana proszkowo.
Blat wykonany ze szkła hartowanego antisol grafit (szkło barwione w masie) o grubości 12mm 
	1

	9.
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	szafka niska 800x420x643 2/3 drzwiczki z zamkiem +1/3 otwarta + szafka niska  z trzema szufladami metalowymi, z zamkiem centralnym, płyta wiórowa w klasie E1 - dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości, krawędzie boczne wykończone  doklejką z tworzywa sztucznego o grubooeci 2 mm i promieniu r= 3 mm, korpus fabrycznie sklejony - ściana tylna szafy o grubościci 8 mm obustronnie pokryta melaminą w kolorze całości, korpus i drzwi o grubości 18 mm, wieniec górny 25 mm, 
półki o grubości 18 mm z zabezpieczeniem przed wysunięciem, 
stopki poziomujące H=9 mm z możliwością poziomowania +10 mm, szafki posiadają wspólny wieniec 
	1

	10.
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szafa niska z  jedną półką,  800x420x770, wieniec górny i dolny gr. 18 mm drzwi szkło grafit w ramce aluminiowej, zawiasy 100 stopni, miękki domyk, płyta wiórowa w klasie E1 – dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości, krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r= 3 mm, korpus szaf fabrycznie sklejony,  dostarczane w całości, ściana tylna o grubości 8 mm, wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy, dwustronnie pokryta melaminą, kolor szafek grafit , uchwyty kolor satyna Z1
	2

	11.
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	szafa niska z  jedną półką,  400x420x770, wieniec górny i dolny gr. 18 mm drzwi szkło grafit w ramce aluminiowej, zawiasy 100 stopni, miękki domyk, płyta wiórowa w klasie E1 – dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości, krawędzie boczne wykończone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm i promieniu r= 3 mm, korpus szaf fabrycznie sklejony,  dostarczane w całości, ściana tylna o grubości 8 mm, wpuszczana w rowek pomiędzy boki szafy, dwustronnie pokryta melaminą, kolor grafit , uchwyty kolor satyna Z1
	1

	12.
	 
	top górny dla szafek PD24+PD22R, dł. 2000 gł. 440 gr. 18 mm kolor grafit 
	1
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	· stół konferencyjny 2400x1000x750,  Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. 
· Noga stołu wykonana z profilu ze stali stożkowo walcowanej, giętej.
· Średnica części górnej nogi fi50mm- zmniejszająca się ku dołowi- część dolna nogi to średnica fi25mm.
· Nogi zamontowane pod kątem 15st do płaszczyzny blatu 
· Każda noga wykończona nakładką chromową w postaci talerzyka zamontowanego na dole nogi
· Nakładka musi być metalowa i chromowana- nie dopuszcza się elementów plastikowych.
·  Każda noga wyposażona w stopki poziomujące wykonane z tworzywa sztucznego, które poziomują stół w zakresie + 15mm.
· Nogi muszą być spawane parami za pomocą profilu o wymiarach min. szer. 60mm wys.30mm. Łączenie profil- noga musi się odbywać na zasadzie przenikania: noga przenika w profil co wpływa na stabilność i wytrzymałość konstrukcji. 
· Nogi muszą być chromowane, od góry w miejscu łączenia z profilem malowane proszkowo
· Po długości stołu muszą być zamontowane metalowe profile malowane proszkowo, które łączą poszczególne pary nóg i podpierają blat na całej długości stołu.
· Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profila minimum 50x25mm malowanego proszkowo
· Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego.
· Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego 
· Cała konstrukcja malowana proszkowo.
Blat wykonany ze szkła hartowanego antisol grafit (szkło barwione w masie) o grubości 12mm 
	1

	14.
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	witryna podświetlana szer. 1880 /2000, wysokość 1630, wykonana z płyty wiórowej dwustronnie krytej melaminąo podwyższonej trwałości, grubość 18 mm, krawędzie boczne wykończone doklejka z tworzywa o gr. 2 mm i promieniu  r=3 mm., tył oraz front wykonany z płyty o gr. 18 mm,półki szklane, uchwyty do półek w kolorze chrom mat, witryny podświetlane lampą jednoświetlówkową 18W zasilaną prądem 230 V, obudowa z blachy stalowej lakierowanej na biało, klosz mleczny, pryzmatyczny, wewnętrznie ryflowany z tworzywa odpornego na działanie promieniowania UV. Cała witryna zamontowana na panelach płytowych o łącznym wymiarze 2000 x 1630, całość zamontowana na ścianie za pomocą listew montażowych, zestaw posiada przewód zasilający o dł. 3 m , całość kolor grafit
	1

	15.
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	· biurko narożne 1600x800/1000x600 blat gr. 25 mm, w blacie przepust kablowy, śr 80 metalowy, kolor blatu brzoza polarna, stelaż grafit , krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 3mm,
· Belki łączące nogi, profil stalowy 30x50mm,
· Belka dostosowana rozstawem do montażu Mediaportów,
· Dystans między blatem a stelażem 8mm,
· W każdej nodze znajduje się regulator poziomu,
· Nogi wykonane ze stali  70x30mm lakierowanej
W nodze wykonana  tuleja pod gwint metodą termiczną bez wspawanych dodatkowych elementów
	1

	16.
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	kontener wysoki dostawiany do boku biurka, 4 szuflady, całość wykonana z płyty 18 mm, blat gr. 25 mm, doklejka PCV 3mm, uchwyty boczne, zamek centralny
	6

	17.
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	dostawka konferencyjna, 800x600/200 gr. 25 mm, doklejka PCV 3 mm, noga metalowa 30x70 malowana proszkowo kolor grafit, stopka poziomujaca, kolor płyty brzoza polarna
	3

	18.
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	szafa z drzwiami przesuwnymi 950x420x1890 pięć poziomów na segregator, pionowy podział, wieniec górny i dolny gr. 25 mm, obrzeże gr. 3 mm,  zamek jednopunktowy,  prowadnice aluminium, ścianka tylna gr. 3,2 mm, półki gr. 25 mm zakotwiczone na podporach  TITUS, regulacja poziomu, uchwyty kolor grafit, boki grafit, front brzoza polarna
	1

	19.
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	nadstawka  z drzwiami przesuwnymi 950x420x750 dwa poziomy na segregator, pionowy podział, wieniec górny i dolny gr. 25 mm, obrzeże gr. 3 mm,  zamek jednopunktowy,  prowadnice aluminium, ścianka tylna gr. 3,2 mm, półki gr. 25 mm zakotwiczone na podporach TITUS, uchwyty kolor grafit, boki kolor grafit, front kolor brzoza polarna
	1

	20.
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	· biurko narożne 1600x800/1000x600 blat gr. 25 mm, w blacie przepust kablowy, śr 80 metalowy, kolor blatu brzoza polarna, stelaż grafit , krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 3mm,
· Belki łączące nogi, profil stalowy 30x50mm,
· Belka dostosowana rozstawem do montażu Mediaportów,
· Dystans między blatem a stelażem 8mm,
· W każdej nodze znajduje się regulator poziomu,
· Nogi wykonane ze stali  70x30mm lakierowanej
W nodze wykonana  tuleja pod gwint metodą termiczną bez wspawanych dodatkowych elementów
	2
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	szafa z drzwiami przesuwnymi 1100x420x1890 pięć poziomów na segregator, pionowy podział, wieniec górny i dolny gr. 25 mm, obrzeże gr. 3 mm,  zamek jednopunktowy, prowadnice aluminium, ścianka tylna gr. 3,2 mm, półki gr. 25 mm zakotwiczone na podporach TITUS, regulacja poziomu, uchwyty kolor grafit, boki grafit, front brzoza polarna
	1

	22.
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	[bookmark: _GoBack]nadstawka  z drzwiami przesuwnymi 1100x420x750 dwa poziomy na segregator, pionowy podział, wieniec górny i dolny gr. 25 mm, obrzeże gr. 3 mm,  zamek jednopunktowy, prowadnice aluminium, ścianka tylna gr. 3,2 mm, półki gr. 25 mm zakotwiczone na podporach TITUS, uchwyty kolor grafit, boki kolor grafit, front kolor brzoza polarna
	1
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	szafka wisząca 800x375x420 jeden poziom na segregator, zamek jednopunktowy, żaluzja zamykana z góra na dół, ścianka tylna gr. 3,2 mm,  uchwyty kolor grafit,  płyta  brzoza polarna, żaluzja srebrna
	2
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	szafa z drzwiami przesuwnymi 1200x420x1890 pięć poziomów na segregator, pionowy podział, wieniec górny i dolny gr. 25 mm, obrzeże gr. 3 mm,  zamek jednopunktowy, prowadnice aluminium, ścianka tylna gr. 3,2 mm, półki gr. 25 mm zakotwiczone na podporach  TITUS, regulacja poziomu, uchwyty kolor grafit, boki grafit, front brzoza polarna
	1

	25
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	nadstawka  z drzwiami przesuwnymi 1200x420x750 dwa poziomy na segregator, pionowy podział, wieniec górny i dolny gr. 25 mm, obrzeże gr. 3 mm,  zamek jednopunktowy,  prowadnice aluminium, ścianka tylna gr. 3,2 mm, półki gr. 25 mm zakotwiczone na podporach  TITUS, uchwyty kolor grafit, boki kolor grafit, front kolor brzoza polarna
	1
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	· szafa z drzwiami uchylnymi, 800x350x1890 pięć poziomów  na segregator - regulacja poziomu, uchwyty kolor grafit, boki kolor grafit, front kolor brzoza polarna, 
· Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25mm, oklejony obrzeżem PCV grubość 3 mm,
· Korpus, drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,
· Boki szafy okleinowane 3 stronnie obrzeżem PCV,
· Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,
· Każda półka jest półką konstrukcyjną,
· Plecy szaf wykonane z  płyty HDF gr 3,2 mm w całości wpuszczane we frezowania w wieńcu górnym i dolnym,
· Plecy szaf od strony wnętrza szafy w kolorze korpusu bądź frontu,
· Zamek jednopunktowy firmy HAFELE z możliwością zastosowania Master Key,
· Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka,
· Półki szaf mocowane na system  TITUS składający się z 2 części:
- pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka
rozporowego,
- druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm,
zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu
· Zawiasy i okucia firmy BLUM,
· Zawiasy w drzwiach o wytrzymałości 80 tys. cykli. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – system CLICK. Rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. zawias 100 stopni , kąt otwarcia drzwi 100 stopni,
· Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK,
· Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz
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	· nadstawka z drzwiami uchylnymi, 800x350x750, boki kolor grafit, front kolor brzoza polarna- regulacja poziomu, uchwyty kolor grafit, boki kolor grafit, front kolor brzoza polarnaWieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25mm, oklejony obrzeżem PCV grubość 3 mm,
· Korpus, drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,
· Boki szafy okleinowane 3 stronnie obrzeżem PCV,
· Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,
· Każda półka jest półką konstrukcyjną,
· Plecy szaf wykonane z  płyty HDF gr 3,2 mm w całości wpuszczane we frezowania w wieńcu górnym i dolnym,
· Plecy szaf od strony wnętrza szafy w kolorze korpusu bądź frontu,
· Zamek jednopunktowy firmy HAFELE z możliwością zastosowania Master Key,
· Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka,
· Półki szaf mocowane na system  TITUS składający się z 2 części:
- pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka
rozporowego,
- druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm,
zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu
· Zawiasy i okucia firmy BLUM,
· Zawiasy w drzwiach o wytrzymałości 80 tys. cykli. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – system CLICK. Rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. zawias 100 stopni , kąt otwarcia drzwi 100 stopni,
· Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK,
· Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz
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	· szafa z drzwiami uchylnymi, 400x420x1890 pięć poziomów na segregator, - regulacja poziomu, Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25mm, oklejony obrzeżem PCV grubość 3 mm,
· Korpus, drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,
· Boki szafy okleinowane 3 stronnie obrzeżem PCV,
· Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,
· Każda półka jest półką konstrukcyjną,
· Plecy szaf wykonane z  płyty HDF gr 3,2 mm w całości wpuszczane we frezowania w wieńcu górnym i dolnym,
· Plecy szaf od strony wnętrza szafy w kolorze korpusu bądź frontu,
· Zamek jednopunktowy firmy HAFELE z możliwością zastosowania Master Key,
· Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka,
· Półki szaf mocowane na system  TITUS składający się z 2 części:
- pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego,
- druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zapobiega przypadkowemu wypadaniu
· Zawiasy i okucia firmy BLUM,
· Zawiasy w drzwiach o wytrzymałości 80 tys. cykli. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – system CLICK. Rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. zawias 100 stopni , kąt otwarcia drzwi 100 stopni,
· Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK,
· Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz  zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek
uchwyty kolor grafit, boki grafit, front brzoza polarna  
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	· nadstawka z drzwiami uchylnymi, 400x420x750 dwa poziomy  na segregator,  - regulacja poziomu, uchwyty kolor grafit, boki kolor grafit, front kolor brzoza polarnaWieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25mm, oklejony obrzeżem PCV grubość 3 mm,
· Korpus, drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,
· Boki szafy okleinowane 3 stronnie obrzeżem PCV,
· Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,
· Każda półka jest półką konstrukcyjną,
· Plecy szaf wykonane z  płyty HDF gr 3,2 mm w całości wpuszczane we frezowania w wieńcu górnym i dolnym,
Plecy szaf od strony wnętrza szafy w kolorze korpusu bądź frontu, zapobiega przypadkowemu wypadaniu
· Zawiasy i okucia firmy BLUM,
· Zawiasy w drzwiach o wytrzymałości 80 tys. cykli. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – system CLICK. Rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. zawias 100 stopni , kąt otwarcia drzwi 100 stopni,
· Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK,
· Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz
· Zamek jednopunktowy firmy HAFELE z możliwością zastosowania Master Key,
· Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka,
· Półki szaf mocowane na system  TITUS składający się z 2 części:
- pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka
rozporowego,
- druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm,
zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek
uchwyty kolor grafit, boki kolor grafit, front kolor brzoza polarna
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	szafa aktowa na cokole płytowym 60 mm, całość wykonana z płyty o gr. 18 mm, obrzeże 2 mm, ściana tylna 18 mm,  zawiasy BLUM 100 st. 6 poziomów na segregaror, 800x420x2195, zamek jednopunktowy, półki zakotwiczone na podporach TITUS, regulacja poziomu od środka szafy
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	nadstawka aktowa, całość wykonana z płyty o gr. 18 mm, obrzeże 2 mm, ściana tylna 18 mm,  zawiasy BLUM 100 st. 2 poziomy na segregaror, 800x420x705, zamek jednopunktowy, półki zakotwiczone na podporach TITUS
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	Stół/biurko do sal konferencyjnych i seminaryjnych 2-nożny na kółkach ze składanym blatem
o wymiarach: długość 1600 mm, szerokość 800 mm, wysokość 74 mm

•	rama stołu wykonana z profili wykonanych z ciągnionego aluminium w kolorze srebrnym  , umożliwiająca zamontowanie dodatkowych akcesoriów i okablowania za pomocą plastikowych  klipsów, nogi stołu wykonane z odlewu aluminium, oba elementy polerowane. Noga stołu ma mieć od góry kształt litery Y, a od dołu kształt odwróconej litery T 
•	stopy i tragarze mają być wykonane ze stopu aluminium AL 226 (EN-AC 46 000)  metodą odlewania wysokociśnieniowego zimnokomorowego, użyte aluminium w 100% pochodzi i nadaje się do recyklingu, 
•	stopy o przekroju nieregularnym o wymiarach górnej płaskiej powierzchni w najszerszym miejscu 70 mm i najwęższym miejscu 20 mm i o wymiarach dolnej powierzchni  w najszerszym miejscu 85 mm i najwęższym miejscu 55 mm kształtach , długość całkowita 785 mm, tolerancja wymiarów +/- 10% ; stopa o kształtach nawiązujących do szlifu diamentu
•	tragarze o przekroju nieregularnym o wymiarach górnej płaskiej powierzchni w najszerszym miejscu 60 mm i o wymiarach dolnej powierzchni  w najszerszym miejscu 58 mm i najwęższym miejscu 15 mm , długość całkowita 593 mm  i wysokość całkowita 54 mm; T
tolerancja wymiarów +/- 10% ; tragarz o kształtach , nawiązujących do szlifu diamentu. 
•	stopy mają być zakończone kółkami meblowymi o zwiększonej  wytrzymałości  min. 50 kg/ 1 kółko, o śr. min.60mm z korpusem wykonanym z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, z   hamulcem   mocowane   na stalowym trzpieniu gwintowanym.
•	kolumny stołu o przekroju prostokąta o wymiarach  102 mm x 62 mm na łączeniu ze stopą i 89 mm x 50 mm  +/- 5%  na łączeniu z tragarzem 
•	zapadkowy mechanizm uchylny blatu wykonany jest z metalu i  umieszczony w kolumnach stołu, a dwa przyciski zwalniające blokadę blatu umieszczone są pod blatem od strony użytkownika
•	przyciski zwalniające blokadę blatu połączone za pomocą 2 stalowych linek z mechanizmem składania blatu
•	blat stołu ma być wykonany z wysokiej jakości sklejki o grubości 13 mm (zakres tolerancji wymiaru +/- 10%), pokrytej okleiną naturalną klonową, zabezpieczoną lakierem poliuretanowym bezbarwnym. Wąskie powierzchnie blatu mają być wykończone poprzez olejowanie
•	blat ma mieć narożniki ścięte pod kątem 45 stopni, 
•	krawędzie blatu musza być sfrezowane pod kątem 60 stopni
•	blat  musi posiadać możliwość zamontowania dodatkowych akcesoriów w postaci podbatowej ładowarki indukcyjnej, działającej w standardzie Qi i/lub mediaportu 
•	grubość blatu 13 mm 
•	blat ma być przykręcany do profili aluminiowych, a tragarze mają być łączone z konstrukcją biurka za pomocą aluminiowych łączników
•	stół ma posiadać 2 komplety – 4 szt. łączników z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, umożliwiających spinanie stołów między sobą
•	Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą : Atest /Sprawozdanie z badań na wytrzymałość w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg. normy PN-EN 15372:2010 i PN-EN 1730:2013
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Wytyczne ogólne do mebli:
a) Opis biurka  gabinetowego, stołów  konferencyjnych
· Biurko o wymiarze gabarytowym: 1800x900xh750, 1800x1000xh750, 2400x1000xh750, fi 1000xh750
· Stelaż stołu to konstrukcja metalowa. 
· Noga stołu wykonana z profilu ze stali stożkowo walcowanej, giętej.
· Średnica części górnej nogi fi50mm- zmniejszająca się ku dołowi- część dolna nogi to średnica fi25mm.
· Nogi zamontowane pod kątem 15st do płaszczyzny blatu 
· Każda noga wykończona nakładką chromową w postaci talerzyka zamontowanego na dole nogi
· Nakładka musi być metalowa i chromowana- nie dopuszcza się elementów plastikowych.
·  Każda noga wyposażona w stopki poziomujące wykonane z tworzywa sztucznego, które poziomują stół w zakresie + 15mm.
· Nogi muszą być spawane parami za pomocą profilu o wymiarach min. szer. 60mm wys.30mm. Łączenie profil- noga musi się odbywać na zasadzie przenikania: noga przenika w profil co wpływa na stabilność i wytrzymałość konstrukcji. 
· Nogi muszą być chromowane, od góry w miejscu łączenia z profilem malowane proszkowo
· Po długości stołu muszą być zamontowane metalowe profile malowane proszkowo, które łączą poszczególne pary nóg i podpierają blat na całej długości stołu.
· Dwie pary nóg muszą być połączone dwiema belkami podblatowymi wykonanymi z profilu minimum 50x25mm malowanego proszkowo
· Połączenie belki z nogą musi odbyć się na za pomocą aluminiowego detalu rozprężnego.
· Połączenie musi się odbyć w środku profilu. Nie dopuszcza się widocznego połączenia skręcanego czy też spawanego 
· Cała konstrukcja malowana proszkowo.
· Blat wykonany ze szkła hartowanego antisol grafit (szkło barwione w masie) o grubości 12mm 

b) Biurka pracownicze
[image: ]
· Blaty biurek wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25mm,
· Krawędzie boczne wykończone PCV o grubości 2mm,
· Belki łączące nogi, profil stalowy 30x50mm,
· Belka dostosowana rozstawem do montażu Mediaportów,
· Dystans między blatem a stelażem 8mm,
· W każdej nodze znajduje się regulator poziomu,
· Nogi wykonane ze stali  70x30mm lakierowanej proszkowo na kolor grafitowy.
·  Stół ze względu na długość wyposażony w nogę środkową cofniętą do środka stołu
· W nodze wykonana  tuleja pod gwint metodą termiczną bez wspawanych dodatkowych elementów


c) SZAFY 
[image: ] [image: ] [image: ]
· Wieniec dolny i górny wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25mm, oklejony obrzeżem PCV grubość 3 mm,
· Korpus, drzwi wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,
· Boki szafy okleinowane 3 stronnie obrzeżem PCV,
· Półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej Kronospan w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm, oklejone obrzeżem PCV o gr 2mm,
· Każda półka jest półką konstrukcyjną,
· Plecy szaf wykonane z  płyty HDF gr 3,2 mm w całości wpuszczane we frezowania w wieńcu górnym i dolnym,
· Plecy szaf od strony wnętrza szafy w kolorze korpusu bądź frontu,
· Zamek jednopunktowy firmy HAFELE z możliwością zastosowania Master Key,
· Kluczyki numerowane z możliwością domówienia samego kluczyka,
· Półki szaf mocowane na system  TITUS składający się z 2 części:
· pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego,
· druga część jest zamontowana pod półkę w otwór co najmniej fi 20mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek zapobiega przypadkowemu wypadaniu
· Zawiasy i okucia firmy BLUM,
· Zawiasy w drzwiach o wytrzymałości 80 tys. cykli. Mocowanie zawiasu oraz prowadnika odbywa się na zasadzie kołka rozporowego bez użycia narzędzi – system CLICK. Rozmiar otworu do zamontowania zawiasu w drzwiach to co najmniej fi 35mm gł. 13,5mm. zawias 100 stopni , kąt otwarcia drzwi 100 stopni,
· Montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi – system CLICK,  Regulator poziomowania stopa z tworzywa o średnicy od 50 mm z regulacją poziomu 28mm – regulacja od wewnątrz
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	Krzesło obrotowe gabinetowe
Wymiary:
Wysokość siedziska 41 do 52 cm, głębokość siedziska 40 do 46 cm, szerokość siedziska 46 cm, ogólna wysokość 122 do 133 cm, ogólna głębokość 68 cm, ogólna szerokość 68 cm
Opis produktu:
Krzesło obrotowe z możliwością obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni, wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający regulację wysokości siedziska z dodatkową sprężystością w najniższym położeniu oraz mechanizm regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska pozwalający na swobodne siedzenie z efektem synchro. Regulacja wysokości siedziska następuje  za pomocą uchwytu przymocowanego do linki stalowej, co pozwala na płynne dopasowanie parametrów krzesła do wymagań użytkownika. Wyprofilowane siedzisko, z wyraźnie zaznaczoną częścią miednicowo- udową dostosowuje się do każdej pozycji użytkownika. Dynamika siedzenia osiągnięta jest dzięki innowacyjnemu systemowi synchro  pozwalającemu na odciążenie mięśni ud, miednicy i bioder. Regulacja siły odchylenia oparcia w zależności od ciężaru użytkownika następuje poprzez przesunięcie suwaka umieszczonego pod siedziskiem. 
Siedzisko wykonane z tworzywa z tapicerowaną poduszką. Poduszka siedziska o grubości 50 mm, posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała (np. podczas pisania). 
Oparcie wykonane z wyprofilowanej ramy aluminiowej elastycznie łączonej z tworzywowym nośnikiem z naciągniętą elastyczną membraną, z regulacją podparcia lędźwiowego, pozwalającą na odpowiednie dopasowanie do naturalnego wygięcia kręgosłupa. Zastosowanie membrany jako materiału wypełniającego oparcie – pozwala na lepsze dopasowanie oparcia do potrzeb użytkownika, zapewnia dobrą cyrkulację powietrza pomiędzy oparciem a plecami. 
Dodatkowym elementem utrzymującym użytkownika w ergonomicznej pozycji ma być wykonane z wyprofilowanego, elastycznego, żebrowanego tworzywa, oparcie dobrze dopasowującego się do części lędźwiowej kręgosłupa użytkownika. Elastyczna konstrukcja oparcia idealnie reaguje na nacisk i dopasowuje się do rotacji górnej części ciała. W korelacji z siedziskiem dolna część oparcia ma podpierać dolną część mięśni grzbietowych na wysokości kręgów lędźwiowych, a górna część podpierać ma środkową partię mięśni czworobocznych na wysokości kręgów piersiowych. Taki układ wraz z łukowym przekrojem poprzecznym oparcia pozwala na utrzymanie prawidłowej pozycji ciała nie ograniczając jednocześnie możliwości zmiany pozycji ciała podczas siedzenia. Wymiary siedziska i oparcia zapewniają korzystną pozycję ciała i swobodę ruchów. 
Fotel wyposażony w membranowy zagłówek stały, na konstrukcji sprężystego pręta, malowanego proszkowo o nieregularnym kształcie, pokryty skórą.
Krzesło wyposażone w podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego zawieszone na nośnikach aluminiowych polerowanych, wyprofilowane i regulowane na wysokość, na boki, przód-tył oraz pod kątem 45 st. na boki, pozwalające na dopasowanie położenia w zależności od wykonywanej pracy. Właściwa odległość między podłokietnikami zapewnia wygodę siedzenia i podkreśla dopasowanie fotela do każdych wymaganych warunków. 
Podstawa krzesła to pięcioramienny krzyżak wykonany z aluminium AL226 polerowanego na wysoki połysk metodą odlewania wysokociśnieniowego, dający pełną stabilność, wyposażony w rolki samohamowne wykonane z poliamidu ulegającemu recyklingowi, o średnicy 65 mm do różnego rodzaju podłoży– wykładziny dywanowe lub podłogi twarde. Rolki o zwiększonej odporności na uszkodzenia, o maksymalnym obciążeniu na jedno kółko 50 kg.
Tkanina na siedzisku i oparciu, skóra naturalna o odporności na zginanie min. 20.000 cykli. Tkanina obiciowa skóra licowa korygowana o grubości 0,9 mm, wytrzymałości na zgięcia 20 000 cykli. Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji z karty kolorystycznej minimum 10 kolorów, w tym czarny, popielaty, brązowy.
Tkanina wewnętrzna na oparciu o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, skład: 100 % Polyester, o wysokich parametrach odporności na piling i światło, kolorystyka:  do ustalenia. 
Krzesło musi posiadać: atest badań wytrzymałościowych, ocenę ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r., atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki. Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO 14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, oraz wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty i oceny, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą, według aktualnych i obowiązujących polskich norm.
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	Krzesło obrotowe konferencyjne
Wymiary: 
wys. siedziska 46 cm, głęb. siedziska 45 cm, szer. siedziska 48 cm,  ogólna wysokość 85 cm, ogólna głębokość 68 cm, ogólna szerokość 68 cm
Opis:
1.	Siedzisko wykonane z tworzywa w kolorze czarnym z tapicerowaną poduszką. Poduszka siedziska o grubości 10 mm, posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała (np. podczas pisania). 
2.	Oparcie wykonane z wyprofilowanego tworzywa w kolorze czarnym. Mocowanie oparcia umiejscowione jest na wysokości podłokietnika i stanowi jego naturalne przedłużenie. Element łączący oparcie z podłokietnikiem to dodatkowa nakładka w kształcie koła wykonana z tworzywa łącząca siedzisko z oparciem trzema śrubami z nakładką chromowaną. 
3.	Poduszka siedziska wykonana z wysokiej jakości pianki o wysokiej gęstości odpornej na odkształcenia, pokryta specjalną tkaniną przeznaczoną do użytku w obiektach użyteczności publicznej. 
4.	Podstawa fotela to pięcioramienny krzyżak aluminiowy polerowany o średnicy 63 cm, dający pełną stabilność, wyposażony w podwójne rolki samohamowne o średnicy 60 m, do różnego rodzaju podłoży – wykładziny dywanowe lub podłogi twarde co pozwala na zabezpieczenie przed przypadkowym odsunięciem w czasie siadania i wstawania ale jednocześnie umożliwiające swobodne przemieszczanie się w czasie pracy.  
5.	Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, skład 100% poliester.  Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 21  próbek, w tym czarny, popielaty, bordowy, pomarańczowy, kolorystyka do akceptacji przez inwestora.
6.	Krzesło musi posiadać: atest wytrzymałościowy, atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki. 
7.	Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
a)	atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości i trwałości 
b)	atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min 100000 cykli.
c)	Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO 14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych.
Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, oraz wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty i oceny, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą, według aktualnych i obowiązujących polskich norm.
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	Fotel pracowniczy z oparciem z drewna z nakładką tapicerowaną.
Wymiary:
wys. siedziska 41 do 54 cm, głęb. siedziska 45 cm, szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 96 do 109 cm, ogólna głębokość 62 cm, ogólna szerokość 63 cm
Wykonanie:
1.	Fotel obrotowy z podłokietnikami z tworzywa sztucznego zawieszone na plastikowych nośnikach, wyprofilowane i regulowane na wysokość, na boki, przód-tył oraz pod kątem 45 st. na boki, pozwalające na dopasowanie w zależności od wykonywanej pracy. Właściwa odległość między podłokietnikami zapewnia wygodę siedzenia i podkreśla dopasowanie fotela do każdych wymaganych warunków. 
2.	Fotel wyposażony w siłownik gazowy umożliwiający regulację wysokości siedziska w zakresie min. 120 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 7 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała oraz regulację o 5 o do przodu. 
3.	Wyprofilowane siedzisko z tapicerowaną poduszką z pianki o wysokich walorach użytkowych , grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszki siedziska. 
4.	Oparcie to profilowana sklejka bukowa, 40 otworami ułatwiającymi odpowiednią wentylację pleców użytkownika, wykończona tapicerowaną poduszką przykrywającą przednią część oparcia w całości oraz częściowo część tylnią. 
5.	Wszystkie elementy drewniane maja mieć możliwość wybarwienia pod wskazany kolor, zbliżony z kolorem pozostałych mebli.
6.	Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana z aluminium, chromowana, wyposażona w podwójne rolki samohamowne do wykładziny dywanowej lub podłóg twardych. Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. 
7.	Krzesło musi posiadać: ocenę ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy potwierdzającą zgodność krzesła z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r.
8.	Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, skład 100% poliester.  Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 21  próbek, w tym czarny, popielaty, bordowy, pomarańczowy, kolorystyka do akceptacji przez inwestora.
9.	Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
a)	pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973),
b)	atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki,
c)	atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 
d)	Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO 14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych.
e)	Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, oraz wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty i oceny, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą, według aktualnych i obowiązujących polskich norm. 
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	Krzesło tapicerowane gościnne czworonożne z podłokietnikami
wymiary:
wys. siedziska 45 cm, głęb. siedziska 45 cm, szer. siedziska 48 cm, ogólna wysokość 80 cm, ogólna głębokość 56 cm, ogólna szerokość 56 cm
Opis produktu:
1.	Wyprofilowane anatomicznie siedzisko z tworzywa z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej o wysokich walorach użytkowych, grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej. Poduszka posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszki siedziska. Oparcie to profilowana sklejka bukowa z możliwością wybarwienia na wskazany kolor z 40 otworami ułatwiającymi odpowiednią wentylację pleców użytkownika. Podstawa fotela to stelaż czteronożny wykonany z rurki stalowej o średnicy 20 mm., chromowany. Stelaż posiada odpowiednie wygięcie podnoszące stabilność.  Nogi stelaża zakończone stopkami samoregulującymi pochylnymi, z podstawą okrągłą wykonaną z tworzywa o średnicy 55 mm osadzone na stalowym trzpieniu. 
2.	Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, skład 100% poliester.  Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 21  próbek, w tym czarny, popielaty, bordowy, pomarańczowy, kolorystyka do akceptacji przez inwestora.
3.	Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
a)	atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 
b)	atest na trudnopalność i ścieralność tapicerki,
c)	Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO 14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych.
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	Krzesło klient
Wymiary:
wys. siedziska 48 cm, głęb. siedziska 44 cm, szer. siedziska 47 cm, ogólna wysokość 82 cm, ogólna głębokość 60 cm, ogólna szerokość 51 cm
Wykonanie:
1.	Siedzisko wykonane z tworzywa (PP) w minimum 4 kolorach, w tym w białym, grafitowym lub pomarańczowym o wysokich walorach użytkowych i wysokiej odporności na zapalność. Kolory do ustalenia przez zamawiającego po podpisaniu umowy. Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała.
2.	Oparcie z wyraźnym wygięciem w części lędźwiowej o wysokości 280 mm z profilowanego tworzywa w 4 kolorach do wyboru (grafitowym, zielonym, pomarańczowym i białym). 
Możliwość łączenia różnej kolorystyki tworzywa oparcia i siedziska. Oparcie połączone ze stelażem za pomocą specjalnego łącznika wykonanego jako odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor RAL9007, podnoszącego trwałość łączenia elementów krzesła i wpływającego na stabilność całej konstrukcji. Łącznik aluminiowy łączony ze stelażem specjalistycznym systemowym klejem LOCTITE.
 
3.	Podstawa fotela to stelaż 4-nożny wykonany z rurki stalowej o średnicy 25 mm, malowany proszkowo na kolor RAL9007. Konstrukcja krzesła pozwalać ma na sztaplowanie pionowe min. do 4 sztuk. 

4.	Nogi stelaża muszą być zakończone stopkami samoregulującymi wykonanymi z tworzywa, łatwo dopasowującymi się do podłoża i zabezpieczającymi posadzkę przed uszkodzeniami. Tylne nogi ustawione pod odpowiednim kątem, pozwalającym na nieuszkadzanie ściany podczas użytkowania.

5.	Krzesło musi posiadać: atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, trwałości i stateczności. Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO 14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych.
Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta.
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	Fotel pracowniczy o wymiarach:
wys. siedziska 43 do 52cm, głęb. siedziska 45cm (+/-0,5), szer. siedziska 48cm (+/-0,5), ogólna wysokość 100 do 116cm, ogólna głębokość 64cm (+/-0,5), ogólna szerokość 66cm (+/-0,5).
1.	Krzesło obrotowe z podłokietnikami z tworzywa w kolorze grafitowo-czarnym odpornymi na uszkodzenia i zadrapania, osadzonymi na dwóch prętach stalowych mocowanych do mechanizmu krzesła, regulowanymi na wysokość zakresie min. 75 mm.

2.	Krzesło wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 4 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała.
3.	Wyprofilowane siedzisko z polipropylenu PP o zwiększonej wytrzymałości z dodatkowym  użebrowaniem w części spodniej dającej większą elastyczność siedziska z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej typ wylewany o wysokich walorach użytkowych, o grubości 40 mm z wyraźnie zaznaczonym kształtem części miednicowo-udowej.
4.	Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszania ucisku na mięśnie ud i zapobiega drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia, na miejscu inwestycji.
5.	Oparcie z profilowanego tworzywa w dostępnej kolorystyce minimum 4 kolorów, w tym ciemno grafitowy oraz pomarańczowy, z trójkątnymi otworami ułatwiającymi cyrkulację powietrza między oparciem a plecami użytkownika, z nakładaną tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej typ wylewany. Kolorystyka tworzywa do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji. Zamawiający nie dopuszcza innej formy wyprofilowania oparcia niż ergonomiczne otwory w kształcie trójkątów.
6.	Oparcie z możliwością regulacji wysokości w zakresie min. 75 mm poprzez jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków umieszczonych po obu stronach, regulacja możliwa do wykonania z pozycji siedzącej, w dolnej części oparcia, co pozwala na regulację jego wysokości z dopasowaniem wygięcia części lędźwiowej do wymagań użytkownika.
7.	Fotel wyposażony w zagłówek regulowany w kolorze poduszki siedziska.
8.	Podstawa pięcioramienna o średnicy min. 620 mm wykonana z aluminium, malowana proszkowo w kolorze RAL 9007, wyposażona w podwójne rolki samohamowne do podłóg twardych. Nie dopuszcza się podstaw innych niż monolityczny odlew aluminiowy. Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylenia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. 
9.	Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, skład 100% poliester.  Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 6  próbek, kolorystyka do akceptacji przez inwestora i architekta.
10.	Wymagane atesty i dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
a)	pozytywną opinię właściwości ergonomiczno - fizjologicznych zgodnie z PN-EN 1335-1 Meble biurowe do pracy – zgodność z rozporządzeniem MpiPS z 1 grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148, poz 973)
b)	atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 
c)	atest wytrzymałości zgodnie z obowiązującymi normami dla podstawy krzesła - krzyżak
d)	atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min 300000 cykli.
e)	Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO 14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych.
f)	Wymaga się załączenia kart katalogowych producenta oraz wzornika kolorystycznego tkanin.
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	Krzesło sklejkowe tapicerowane aluminiowe typu Sitag Plio

wysokość całkowita ok. 85 cm, wysokość siedziska ok. 48 cm, szerokość siedziska 43 cm, wysokość oparcia 40 cm 

1.	Podstawę stanowią dwie nogi w kształcie odwróconej litery „V” o rozstawie 47 cm. Przekrój poprzeczny nogi w kształcie czworokąta z zaokrąglonymi kątami oraz dwoma wypukłymi bokami. Nogi zwężające się ku dołowi. Nogi wykończone nakładanymi stopkami z tworzywa w kolorze czarnym, o wysokich parametrach odporności na uszkodzenia i zmianę wybarwienia. Stopki do podłóg twardych zakończone miękkimi podkładkami filcowymi.

2.	Nogi połączone niezależnym wypukłym eliptycznym elementem poziomym o wym 46 x 14 x 2 cm dopasowanym swoim kształtem tak, aby zapewnić sztywność konstrukcji. Wszystkie elementy wykonane jako samodzielne odlewy ze stopu aluminium AL. 226 (EN-AC 46 00) metodą odlewania wysokociśnieniowego zimnokomorowego, finalnie jako pełne odlewy aluminium polerowanego. Całość stanowić ma stabilną, sztywną podstawę z 4 punktami podparcia. Nogi nie mają wystawać poza przednią i tylną krawędź krzesła.

3.	Postawa mocowana do siedziska za pośrednictwem dopasowanego obrysem do podstawy elementu z tworzywa w 4 puknktach. Element ten ma stanowć jednocześnie specjalne dystanse z tworzywa zabezpieczające przed uszkodzeniami w trakcie sztaplowania. Krzesło ma mieć możliwość sztaplowania bez ograniczeń ilościowych, punkt ciężkości podczas sztaplowania ma być umiejscowiony centralnie na środku, nie powodując jednoczesnego przesuwania kolumny krzeseł do przodu. 

Na życzenie inwestora oferent może zostać poproszony o prezentacja wymaganego rozwiązania.

4.	Siedzisko wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej o grubości 1 cm, pokrytej naturalną okleiną: klon. Sklejka wysokiej jakości o gęstości 750-800 kg/m3, z oszlifowanymi krawędziami i kantami dodatkowo owoskowanymi, o zwiększonej odporności na uszkodzenia, z widoczną strukturą sklejki o przekroju 8 warstwami  bukowymi. Sklejka na wysokości oparcia ma zwężać się ku górze, nie dopuszcza się sklejki prostej.

5.	Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. Krzesło ma tapicerowaną poduszkę na siedzisku i oparciu o grubości 10 mm. Poduszka siedziska i oparcia wykonana z pianki z polipropylenu PP typ wylewany o zwiększonej wytrzymałości na odkształcenia.

6.	Tkanina o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, skład 100% poliester.  Kolorystyka do wyboru z palety kolorystycznej zawierającej min. 7  próbek, kolorystyka do akceptacji przez architekta.

7.	Krzesło musi posiadać: Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: 	
PN-EN 13761:2004
PN-EN 1022:2005
Pozytywną ocenę fizjologiczno-ergonomiczną wystawioną przez Instytut Medycyny Pracy.
Atest z badań wytrzymałości tapicerki na ścieranie min 100000 cykli.
Atest odporności na zapalenie dotyczący sklejki, wykonany zgodnie z obowiązującymi normami:
PN-EN 1021-1:2007
PN-EN 1021-2:2007
Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO 14001  dla producenta foteli i krzeseł – do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w normach ISO 9001, ISO 14001 obejmującego: Projektowanie, Produkcję, Sprzedaż i Serwis Foteli Biurowych.
Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta, wzornik tkanin, oraz wszystkie wymagane powyżej atesty, certyfikaty i oceny, wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą. Według aktualnych i obowiązujących polskich norm. 
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