JRP.271.5.2017                                                                             Ścinawa, 09.10.2017r.

**Wszyscy wykonawcy**

Dotyczy:  „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej wraz z budową hydroforni na terenie wiejskim aglomeracji Ścinawa” - postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, oznaczenie postępowania:

JRP.271.5.2017 ; Ogłoszenie nr Dz.U/S 183-374194-2017 PL z dnia 23/09/2017.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2016 Nr 0, , poz. 2260 z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt.1 oraz ust 2, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi:

| **Data wpływu zapytań** | **Pytania Wykonawców** | **Odpowiedź  Zamawiającego** |
| --- | --- | --- |
| 28.09.2017 | Prosimy o uzupełnienie dokumentacji, zgodnie z opisami PFU część informacja dla zakresu wod-kan i drogowego wymienione są dokumenty, natomiast w załączonej dokumentacji występują puste katalogi. | Puste foldery 4.3, 4.4, 4.6 oraz 4.7 zostały umieszczone w części informacyjnej dot. sieci wod.-kan. (“2 OPZ wod-kan”) i robót drogowych (“2 OPZ drogi”) omyłkowo. Nie mają one zastosowania w przedmiotowym postępowaniu i należy je zignorować. Nie dotyczą przedmiotowego zamówienia. |
| Prosimy o potwierdzenie, że podane zakresy w zbiorczych zestawieniach są zgodne z zakresem prac. | Zakresy w zbiorczym zestawieniu prac zostały oszacowane w oparciu o zapisy PFU oraz rysunki zawarte w poszczególnych częściach informacyjnych. Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu rzetelnego opisania ilości robót w zestawieniach. Niemniej jednak wykonawcy muszą wziąć pod uwagę fakt, iż wynagrodzenie w umowne jest ryczałtowe. Oznacza to, że w przypadku ew. rozbieżności rzeczywistych ilości robót w stosunku do szacunków zawartych w PFU Cena Kontraktowa pozostanie niezmienna. |
| Prosimy o wyjaśnienie zgodnie z zapisami projektu przebudowy chodnika wzdłuż drogi DW292 dla m. Przychowa należy wykonać kanalizację deszczową – kanał główny – 565 mb z rury PVC 315 oraz przyłączy do wpustów – 36 mb z rur PVC 160, natomiast w zestawieniu zbiorczym podana jest wartość „0,00 [m]”, czy roboty te są poza zakresem. | Przedmiotowe roboty zostały ujęte w zestawieniu zbiorczym w tabeli Wykaz cen I i II.W związku z powyższym zmodyfikowano wykaz cen I i II.Zaktualizowany Wykaz cen udostępniono na stronie internetowej gdzie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. |
| Prosimy o udostępnienie w wersji edytowalnej CAD rysunków z OPZ drogi - PFU część informacyjna – 4 Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych - 4.1 Kopia mapy zasadniczej. | Zamawiający posiada mapy wyłącznie w wersji PDF, które zostały udostępnione w części informacyjnej PFU.  |
| Prosimy o informację czy do oferty należy załączyć kompletną zbiorczą tabelę kosztów czy wystarczy zbiorcze zestawienie sum dla poszczególnych miejscowości z np. :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość | -   zł | -   zł |
| Buszkowice | -   zł | -   zł |
| Przychowa | -   zł | -   zł |
| Dziesław | -   zł | -   zł |
| Dąbrowa Środkowa | -   zł | -   zł |
| Dąbrowa Dolna | -   zł | -   zł |
| Turów | -   zł | -   zł |
| Ręszów | -   zł | -   zł |
| Sitno | -   zł | -   zł |
| Krzyżowa | -   zł | -   zł |
| Parszowice | -   zł | -   zł |
| Wielowieś | -   zł | -   zł |
| Dłużyce | -   zł | -   zł |
| Dziewin | -   zł | -   zł |
| Zaborów | -   zł | -   zł |
| Koszt szacunkowy - SUMA | -   zł | -   zł |

 | Wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą dostarczyć kompletną zbiorczą tabelę kosztów (ceny jednostkowe) oraz zestawienie sum dla poszczególnych miejscowości, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sporządzenia Oferty zawartymi w  Instrukcji dla Wykonawców zarówno w wersji papierowej i elektronicznej. |
| 03.10.2017 | W związku z planowanym udziałem naszej firmy w przetargu na realizację zadania j.w. zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi w poniższej kwestii:  1. Zamawiający w SIWZ w pkt. 5.2.3 ppkt 2.2) – warunek zdolności technicznej lub zawodowej dla Kierownika budowy wymaga, by osoba ta posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Z uwagi na przedmiot zamówienia prosimy o potwierdzenie, iż osoba wskazana na powyższe stanowisko posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych – obejmującej sieci wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów spełni wymóg postawiony przez Zamawiającego. | Osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy musi spełniać wymagania stawiane w warunku udziału w postępowaniu, to znaczy: legitymować się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Jeżeli zatem osoba proponowana na stanowisko kierownika budowy wylegitymuje się wymaganymi w IDW uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniejszych przepisów spełni stawiany warunek. |
| 04.10.2017 | Zamawiający w zgodnie z instrukcją - IDW pkt. 5.2.3 wymaga cyt.:5.2.3. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej.1. Zamawiający wymaga aby:Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował i wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków,LUBWykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków, oraz wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40  km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków.Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował i wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości  co najmniej 2 km i 1 hydrofornii,LUBWykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy  sieci wodociągowej o długości  co najmniej 2 km i 1 hydrofornii, oraz wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej  o długości  co najmniej 2 km i 1 hydrofornii.Naszym zdaniem, tak wysokie wymogi dotyczące zrealizowanych zadań znacznie ograniczają grono potencjalnych oferentów, jednocześnie rozumiejąc Zamawiającego, który zamierza wybrać doświadczonego Wykonawcę zarówno w realizacji jak i w projektowaniu dużych zadań związanych z budową kanalizacji, wnioskujemy o niewielką zmianę tych warunków akceptując i potwierdzając jedno z zaproponowanych alternatywnych n/w zapytań do SIWZ o następującej treści:Czy zamawiający, powołując się na Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia §2 ust. 5: „... w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu zamawiający może dopuścić, aby wykaz:o którym mowa w ust. 4 pkt 1 dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”przedłuży okres, z którego wykonawca może dla w/w pkt. 5.2.3. (Warunek zdolności technicznej lub zawodowej) przedłożyć wykaz proponowanych robót i potwierdzających je referencji do 8 lub 10 lat, umożliwiając nam / innym wykonawcom udział w niniejszym postępowaniu przetargowym ?.lub zmodyfikuje zapis warunku wymaganego w SIWZ:Obecnie jest zapis:5.2.3. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej.1. Zamawiający wymaga aby:Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował i wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości  co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków,LUBWykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków, oraz wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków.Proponujemy zapis:Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował i wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości, ca. 40 km i więcej wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków,LUBWykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości, ca. 40 km i więcej wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków, oraz wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości ca. 40 km i więcej wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków. | Zamawiający w celu zapewnienia większej konkurencyjności zmienia warunki w pkt. 5.2.3 Warunek zdolności technicznej w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu na następujące: 1. Zamawiający wymaga aby:Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował i wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków,LUBWykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków, oraz wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o długości co najmniej 40 km wraz z co najmniej 9 przepompowniami ścieków.Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował i wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km i 1 hydrofornii,LUBWykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, (zakończył) co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km i 1 hydrofornii, oraz wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 2 km i 1 hydrofornii.W związku ze zmianą warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wydłuża czas na składanie Ofert 2 dni co oznacza, że termin składania Ofert wyznaczono na 9 listopada 2017r. |
| 04.10.2017 | Prosimy o podanie szczegółowego zakresu robót objętych prawe opcji. Zamieszczona dokumentacja, przedmiary oraz zestawienie zbiorcze nie pozwala na jednoznaczne określenie zakresu robót. Np. w przypadku robót deszczowych: - Zestawie  obejmuje łączną długość, brak zestawienia średnic i typów rurociągów (w Przedmiarze dotyczącym Parszowic, występują i rury drenarskie jak i rury „gładkie” w zestawieniu jest łączna długość rurociągów)- brak informacji na temat wylotów do odbiorników,- brak informacji na temat ilości studni i wpustów- brak informacji czy roboty obejmują modernizację/renowację odbiorników wód deszczowych. | Zakres objęty prawem opcji podany został w pkt. 3.1 Instrukcji dla wykonawców oraz w Wykazie Cen I i II oraz Wykazie cen III. Zakres Robót objętych prawem opcji zawarte są w poszczególnych OPZ, zgodnie z hierarchią w pkt. 3.1. Instrukcji dla wykonawców.W ramach kanalizacji deszczowej przyjmuje się rury drenarskie o średnicy 300.Wyloty do odbiorników zamieszczone są na załączonych do specyfikacji rysunkach.Ilość studni i wpustów wynika z wykazanej normy w PFU dla części drogowej.Roboty modernizacyjne i renowacje odbiorników wód deszczowych mieszczą się w granicach działek wskazanych w dokumentacji i na mapach. |