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Ścinawa, 23.08.2018r., 
IR.271.16.2018

Wszyscy wykonawcy

[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk499275793]Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  dostawę statku pasażerskiego w ramach zadania pn.: „Ochrona bioróżnorodności i udostępnienie zasobów przyrodniczych poprzez rozbudowę i doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ROEE-LGOM) w Dziewinie”- postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, oznaczenie postępowania:
IR.271.16.2018 ; Ogłoszenie nr DZ.U./S 139 21/07/2018 317107-2018-PL

	

	



	


Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2016 Nr 0, , poz. 2260 z późn. zm.).
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt.1 oraz ust 2, bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający udziela odpowiedzi:

	 
	Pytania Wykonawców
	Odpowiedź  Zamawiającego



	
	Zapoznając się z ogłoszeniem, zauważyliśmy, że w punkcie II.2.4) w podpunkcie 4 określona jest klasa statku - *sKM 3, co narzuca budowę statku pod nadzorem PRS oraz zobowiązuje wykonawcę do montażu materiałów,  urządzeń i osprzętu tylko z atestami PRS, wystarczyłoby określić klasę - sKM 3 lub równoważną, co nieograniczałoby wyboru instytucji klasyfikacyjnej.
	Zamawiający dopuszcza wykonanie statku w klasie SKM 3 lub równoważnej.

	
	Czy ZAMAWIAJĄCY ma szczególne wymagania w zakresie standardu wyposażenia pomieszczeń?
	Zamawiający oczekuje że wykonawca na etapie projektowania zaproponuje standard wyposażenia w porozumieniu z Zamawiającym. Poniżej Zamawiający przedstawia orientacyjne oczekiwane standardy wyposażenia, które należy traktować jako wskazówkę przy jego dobrze.
Oczekiwane standardy wyposażenia:
Izolacja - proponuje się zastosowanie klasycznej wełny mineralnej w zredukowanej grubości (Poszycie 50mm / 25mm profile).
Zaleca się zastosowanie typowych ścian typu SANDWICH.
Ze względu na małą różnicę w masie proponuje się zastosować klasyczne sufity samonośne dające lepszą oprność akustyczną.
Podłogi – zaleca się zastosowanie podłóg winylowych bez zastosowania wylewki.
Podłogi w pomieszczeniach mokrych stanowią niewielką ilość w stosunku do reszty pomieszczeń, dlatego proponuje się zastosowanie wylewki oraz płytek ceramicznych.
Meble - ze względów ekonomicznych i technicznych proponuje się zastosowanie drewna gatunków lekkich lub ewentualnie mieszanych materiały klasyczne i gatunki lekkie (duże powierzchnie).
Ze względu na specyfikę statku zaleca się zastosowanie oświetlenia typu LED, zwłaszcza dla oświetlenia sufitowego.
Podłoga winylowa Jesion, układana w jodełkę, niepalna.
[image: big_Bia_a-Pod_oga-winylowa-AC5-panele-winylowe-Podloga24-pl-16.jpg]
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Okładzina ścienna:
· Kolorowy spód => łatwe zgrzewanie
· B-s2,d0 klasyfikacji ogniowej
· Wodoodporna w użyciu pod przysznicem
· 26 kolorów pasujących do pokryć podłogowych
· w 100% recyklingowane & zawartośc 20% recyklingowanych materiałów
	Grubość całkowita 
	EN 428 
	mm 
	0.92 

	Waga 
	EN 430 
	g/m2 
	1610 

	Szerokość rolki 
	EN 426 
	cm 
	200 

	Długość rolki 
	EN 426 
	mb 
	30.0 

	

	Norma produktowa 
	
	
	EN 15 102 

	Klasa ogniowa 
	EN 13501-1 
	klasa 
	B.s2,d0 

	
	NFP 92 506 
	klasa 
	- 

	Odporność barw na światło 
	EN 20 105 - B02 
	stopnie 
	≥6 

	Odporność chemiczna 
	EN 423 
	
	OK 



[image: cr,996,554-5ecba9.jpg]

Okładzina ścienna – wc ceramiczne płytki do montażu w formie plastów, fuga –kolor srebrny, jasno szary.
[image: hexagon-maly-czarny-matowy.jpg]
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Pozostałe ściany malowane farbą kolor RAL 9016
Fuga –kolor srebrny, jasno szary.
Zabudowa meblowa –obudowa baru, blaty stołów, siedziska ław zewnętrznych. Użyte materiały drewno bądź sklejka do obudowy baru powinny być  zaimpregnowane i zabezpieczone matowym lakierem.
Kolor drewna:
[image: _DSC0612.jpg]
Przykład zabudowy baru i sali restauracyjnej:
[image: 971398_513824782004928_1372850483_n.jpg]
[image: 1098347_513824778671595_514184566_n.jpg]
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Fototapeta –propozycja na ścianie w pomieszczeniu restauracyjnym:
[image: Morze4a-709x429.jpg]
Rozmiar w zależności od powierzchni zabudowy baru, od blatu roboczego w górę .
Stoły: drewno dębu, bielonego, o grubości ok. 4 cm
Impregnacja: olej, Nogi: X, stal lakierowana na czarno. Wymiary: 155x90x78(h)cm.
Stół  nie wymaga podklejenia podkładką filcową, stateczność zachowana dzięki konstrukcj1i ciężaru użytego materiału.
[image: 7.jpg]
Krzesła:  propozycja połączenia pkt a lub pkt b z pkt c., krzesło tapicerowane- ilość –1:1 z krzesłem z polipropylenu.
Krzeslo tapicerowane
a.[image: 3095_20180323113353.jpg]








b. [image: krzeslo_wilma_jasnoszare_3.jpg]
c.[image: 0_0_productGfx_1e0745130775d6bca77799265007c660.jpg]

Oświetlenie:
Kinkiety: miejsce docelowe kinkietów między stolikami na ścianie bocznej sali restauracyjnej




[image: 893ae4544ef3e80e4838ee37276d7564.jpg]


Lampa stojąca w pomieszczeniu –restauracja w narożnikach pomieszczenia

Lampa stojąca w sali restauracyjnej w narożnikach sali, w punktach (martwych)
[image: 300_0_productGfx_5ed77904cb525d16defe2fa59932171a.jpg]

Lampa stołowa: zastosowanie na stolikach

[image: b1496512743a9c3d2fdb778b1fb855b2.jpg]

Lampa wisząca: Wc po obu  stronach lustra, bar  -w zależności od potrzeby
[image: 0715322a41d4fe15bfb10389655761f7.jpg]


Szafka pod umywalkę –wc  przykład do wykonania przez stolarza. wymiary: szer. 80cm/ wys. 75cm/ gł. 50 cm. Stoły: drewno dębu, bielonego, o grubości ok. 4 cm
Impregnacja: olej stal lakierowana na czarno.


[image: 347646445_3_644x461_industrialna-szafka-pod-umywalke-lity-dab-pulki-vintage-lift-jci-pozostale-meble.jpg]



Umywalka : nablatowa

[image: /Users/lukaszoleksiak/Desktop/somon122346c.jpg]
wc:
[image: /Users/lukaszoleksiak/Desktop/7c8b90fa4eb48094e484270952c2.jpg]
Lustro wc:

[image: hmgoepprod.jpg]
Tekstylia: zasłonki w sali prezentacyjnej wraz z tiulowymi firankami spięte po obu stronach sznurem:

[image: 726846527_1_644x461_lina-jutowa-krecona-sznur-zeglarska-ozdobna-gdynia.jpg]
Firana: Tiul

[image: 4e2a66fd8dbffbc4bde87ac949966622064bc72592fb79d4f533f3f10595c02b.dms]
Zasłona:

[image: 0545099_PE655322_S5.jpg]




Panele ażurowe – propozycja zastosowania na okna lub przepierzenie między stolikami w formie parawanu przesuwnego na kółkach –materiał kolor -jesion

[image: 52228-2143477.jpg]
[image: Pergole-Renson-Loggia-Sliding-Shutters-1-450x225-n8p69a61g7492mpwwvn9pvm49djwr5swpsejyd87ka.jpg]

Ławy zewnętrzne : wykonane z okleiny dąb bielony,
nogi i oparcie stal malowana na czarno, siedzisko wykonane przez tapicera eko skóra w kolorze popielaty  szary. Montaż siedziska i poduszek na rzepy tapicerskie.

[image: 08_lawa-800x530.jpg]
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Leżaki zewnętrzne:
propozycja kilka leżaków na zewnątrz-tworzą klimat i poczucie relaksu  poprzez połączenie stylu nowoczesnego .Proponowane miejsca ustawienia pry dziobie statku, 3 szt na każdą ze stron . 


[image: 80448.jpg]
dodatkowe elementy :
Latarenki : bar restauracyjny , pokład górny przy koszach dekoracyjnych roślinach oraz leżakach w strefie relaxu.

[image: images.jpg]
[image: 672ecaf94bac923e83f99b745c83.jpg]
trawy w koszach: umiejscowione w strefie pokładu górnego , sali restauracyjnej, w narożnikach nie kolidujące z ciągiem komunikacyjnym.
	
[image: fladis-kosz__0398403_PE563787_S4.jpg]
Dywaniki w strefie relaxu pod leżakami -
[image: lohals-dywan-tkany-na-p-asko-bezowy__0428163_PE583379_S4.jpg]
Markiza zewnętrzna wg normy EN 13561 - 2 klasa odporności na wiatr i  przystosowane do wiatru o sile 5 w skali Beaufort’a,. Kolor 094, prześwit 10%.

Lampy zewnętrzne:
[image: czteropunktowa-lampa-scienna-zewnetrzna-led-jani-9647053-32.jpg]
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