


Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Oferty Wykonawcy

OFERTA

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy ZPO w Ścinawie w ramach zadania „Budowa placu zabaw na terenie gminy”
WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy(ów)

NIP, REGON, KRS
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

	Imię i nazwisko
	

	Adres
	

	Nr telefonu
	

	Nr faksu
	

	Adres e-mail
	


Ja (my) niżej podpisany(i), składając niniejszą Ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 5179 z późn. zm.), oświadczam(y), że:

1) Zapoznałem(liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia.

2) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian.

3) Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

4) W odpowiedzi na ogłoszenie o ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w imieniu wykonawcy oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia za następującą cenę……………………….
	……….., dnia …………….
	…………………………..

	Miejsce i data
	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy


5) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, od dnia otwarcia licząc.
6) Akceptuję(-emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w SIWZ.
7) Oświadczam(-y), iż jestem / nie jestem* mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą
.

8) Oświadczam(-y), że wybór niniejszej oferty: 

· nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

· będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył
 ……………………………………………… objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość bez podatku VAT będzie wynosiła ………………………..……... zł netto.

9) W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (-emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, pod rygorem wynikającym z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
10) Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*.
11) Nie uczestniczę(-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
12) Wskazuję(-emy) następujące części zamówienia, których wykonanie powierzę(-ymy) Podwykonawcom oraz firmy Podwykonawców:
	Lp.
	Część zamówienia powierzona Podwykonawcy:
	Nazwa i adres firmy

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


13) Wadium w wysokości ………….. PLN zostało wniesione w formie: ……………………. 
Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek w banku ………..………………… nr rachunku …………………………………………….

PODPIS(Y):
	……….., dnia …………….
	…………………………..

	Miejsce i data
	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy


Dokumenty załączone do Oferty:

1) …………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………

4) …………………………………………………………………………………………
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu zamówienia publicznego
OŚWIADCZENIE

Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy ZPO w Ścinawie w ramach zadania „Budowa placu zabaw na terenie gminy”
WYKONAWCA:
	Lp.
	Nazwa Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


OŚWIADCZENIE

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy ZPO w Ścinawie w ramach zadania „Budowa placu zabaw na terenie gminy”, prowadzonego przez Gminę Ścinawa, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
	……….., dnia …………….
	…………………………..

	Miejsce i data
	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy


OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdział III pkt 3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia– polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
1. ……………………………………………………………………….
(wskazać podmiot)

w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
2. ……………………………………………………………………….

(wskazać podmiot)

w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………

(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

	……….., dnia …………….
	…………………………..

	Miejsce i data
	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

	……….., dnia …………….
	…………………………..

	Miejsce i data
	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy


Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy ZPO w Ścinawie w ramach zadania „Budowa placu zabaw na terenie gminy”
WYKONAWCA:
	Lp.
	Nazwa Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


OŚWIADCZENIE

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawie i montażu urządzeń placu zabaw przy ZPO w Ścinawie w ramach zadania „Budowa placu zabaw na terenie gminy”,  prowadzonego przez Gminę Ścinawa, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

	……….., dnia …………….
	…………………………..

	Miejsce i data
	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy


Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	……….., dnia …………….
	…………………………..

	Miejsce i data
	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

	……….., dnia …………….
	…………………………..

	Miejsce i data
	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: …………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

	……….., dnia …………….
	…………………………..

	Miejsce i data
	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

	……….., dnia …………….
	…………………………..

	Miejsce i data
	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy


Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór Oświadczeń w zakresie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy ZPO w Ścinawie w ramach zadania „Budowa placu zabaw na terenie gminy”
WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


W imieniu Wykonawcy: ……………………….. [nazwa podmiotu] / Podmiotu na zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega: ……………………….. [nazwa podmiotu] / 

Podwykonawcy: ……………………….. [nazwa podmiotu]*

 Oświadczam, że*:

1) wobec ……………………….. [nazwa podmiotu] nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
2) wobec ……………………….. [nazwa podmiotu] nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, tytułem środka zapobiegawczego;
3) wobec ……………………….. [nazwa podmiotu] nie wydano prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
4) wobec ……………………….. [nazwa podmiotu] nie wydano ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;
5) ……………………….. [nazwa podmiotu] nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).

	……….., dnia …………….
	…………………………..

	Miejsce i data
	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy


Załącznik nr 5 do SIWZ –  Wzór Oświadczenia o przynależności/braku 
przynależności do grupy kapitałowej
OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI/BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI 
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy ZPO w Ścinawie w ramach zadania „Budowa placu zabaw na terenie gminy”
WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


Po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, składam oświadczenie o
: 
· braku przynależności Wykonawcy jw. do grupy kapitałowej
, o której mowa w pkt 5.1.1 ppkt 12 SIWZ.
· przynależności Wykonawcy jw. do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 5.1.1 ppkt 12 SIWZ.
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej jw. załączam dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1) …………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………

4) …………………………………………………………………………

5) …………………………………………………………………………

	……….., dnia …………….
	…………………………..

	Miejsce i data
	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy


Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór wykazu dostaw
WYKAZ DOSTAW
Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy ZPO w Ścinawie w ramach zadania „Budowa placu zabaw na terenie gminy”
WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


Oświadczam(y), że:

Wykonałem (wykonaliśmy) dostawę w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

	Dostawa placu zabaw o wartości minimum 150.000 zł netto

	Wartość wykonanej dostawy
	

	Data wykonania dostawy
	

	Podmiot na rzecz którego wykonano dostawę
	


Załączniki :

……… egz. dowodów, czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

	……….., dnia …………….
	…………………………..

	Miejsce i data
	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy


 Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie (RODO)
OŚWIADCZENIE

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy ZPO w Ścinawie w ramach zadania „Budowa placu zabaw na terenie gminy”
WYKONAWCA:

	Lp.
	Nazwa Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	


Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

	……….., dnia …………….
	…………………………..

	Miejsce i data
	Podpis(y) osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy


Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy ZPO w Ścinawie w ramach zadania „Budowa placu zabaw na terenie gminy” zintegrowanego z Ścinawskim Rowerem Miejskim (ŚRM) w taki sposób, aby każdy uprawniony użytkownik mógł wypożyczyć rower wg taryfy ustalonej przez Wykonawcę. Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy 30 rowerów miejskich ( w tym 5 szt. dla osób niepełnosprawnych – trójkołowego)  i 3 stacje postoju oraz 3 stref parkowania.

Wykonawca przyłączy stacje i strefy do istniejącego systemu ŚRM.

Lokalizacja przedsięwzięcia

Ścinawa działka 376/12 obręb 2 – na terenie istniejącego plac zabaw w kształcie statku (do demontażu w ramach zamówienia)

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt budowy placów zabaw dostępnych dla wszystkich dzieci i młodzieży z gminy Ścinawa.

Zagospodarowanie terenów w tychże miejscowościach pozwoli młodym aktywnie spędzać wolny

czas, daje możliwość integracji z rówieśnikami również poza szkołą.

Zaproponowane urządzenia będą gównie skupiały się na rozwijaniu siły, zręczności i równowag.

Wyposażenie placu zabaw i boisk

Plac zabaw wyposażony będzie w następujące elementy zabawowe i małej architektury:

· Zestaw zabawowy Eris 4

· Flox Siatka

· Huśtawka wagowa podwójna stalowa

· Równoważnia na sprężynach

· bujak sprężynowy Żaglówka

· bujak sprężynowy Ryba

· bujak sprężynowy z grą

· bujak sprężynowy Spychacz

· bujak sprężynowy Samolot

· bujak sprężynowy Tygrys

· Flox Domek

· Karuzela Młynek

· Domek zabawowy Remiza Strażacka

· linarium Stożek

· Flox Kiwak potrójny

· ławka z oparciem – 4 szt.

· kosz na śmeci – 2 szt.

· tablica regulaminowa

a. Specyfikacja zestawu – Terra 1

W skład zestawu wchodzą:

4x wieża czworokątna

1x wieża trójkątna

1x dach kopuła

2 x dach 4-spadowy

1x zjeżdżalnia

1 x schody z osłonami

1x drabinka wejściowa

1x bariera zegar

1x bariera w3

1x kółko i krzyżyk

2x bariera sklepik mały

1x bariera sklepik duży

3x piaskownica integracyjna

1x zjeżdżalnia piaskowa

1x wciągarka

1x prowadnica splajn

1x prowadnica łuk

1x wózek

1x pieczątki piaskowe

1x lejek

1x korytko

1x blat obrotowy

Maksymalna wysokość swobodnego upadku (m): 0,9 m

Wymiary dł. x szer. x wys. (m): 6,87 x 6,10 x 3,16

Powierzchnia zderzenia (m): 10,2 x 9,1

Wymagana nawierzchnia amortyzująca: zgodnie z normą 1176-1:2009

Przeznaczenie: zewnętrzne place zabaw

Części zapasowe: dostępne u producenta

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

· słupy (profile) konstrukcyjne wykonane z anodowanego aluminium o przekroju O76,

· na czołach słupów pionowych zamontowano kapturki z tworzywa,

· urządzenie montowane jest na stałe w gruncie, profile betonowane w podłożu betonem

klasy minimum B-20,

· elementy metalowe (drabinki, poręczę, zwężki itp.) wykonane z anodowanego aluminium ,

· dach wykonany z płyty HDPE o gr. min. 12 mm, przykręcone do łączników, które przyspawane

są do słupów konstrukcyjnych (profili konstrukcyjnych),

· bariery wykonane z płyty HDPE o gr. min. 12 mm, zamontowane do słupów wieży na

stalowym stelażu,

· boczne osłony zjeżdżalni z płyty HDPE o gr. płyty min. 15 mm, ślizg z blachy nierdzewnej,

· ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HDPE o gr. min. 15 mm, uchwyty do wspinaczki

wykonane z żywicy poliestrowej,

· podesty wież i stopni schodów wykonane ze sklejki laminowanej antypoślizgowej o gr. min 18

mm,

b. Specyfikacja zestawu – Flox Siatka

W skład zestawu wchodzą:

1x siatka pozioma

9x podest pojedynczy mały

Maksymalna wysokość swobodnego upadku (m): 0,45 m

Wymiary dł. x szer. x wys. (m): 2,27 x 2,27 x 0,45

Powierzchnia zderzenia (m): 5,3 x 5,3

Wymagana nawierzchnia amortyzująca: zgodnie z normą 1176-1:2009

Przeznaczenie: zewnętrzne place zabaw

Części zapasowe: dostępne u producenta

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

· słupy (profile) konstrukcyjne wykonane z anodowanego aluminium o przekroju O76,

· urządzenie montowane jest na stałe w gruncie, profile betonowane w podłożu betonem

klasy minimum B-20,

· liny polipropylenowe, wzmocnione stalowym rdzeniem, łączone aluminiowymi

i plastikowymi konektorami,

· wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z tworzywa,

· wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą

c. Huśtawka wagowa podwójna stalowa

Maksymalna wysokość swobodnego upadku (m): 1,0 m

Wymiary dł. x szer. x wys. (m) 3,07 x 1,60 x 1,10

Powierzchnia zderzenia (m): 7,7 x 2,9

Wymagana nawierzchnia amortyzująca: zgodnie z normą 1176-1:2009

Przeznaczenie: zewnętrzne place zabaw

Części zapasowe: dostępne u producenta

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

· Słupy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej o przekroju O76,

· na czołach słupów pionowych stalowe kapturki,

· atestowane siedzisko

· łożyska wykorzystane do urządzenia zgodne z normą.

· urządzenie montowane jest na stałe w gruncie, profile betonowane w podłożu betonem

klasy minimum B-20,

· wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z tworzywa,

· wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą

d. Równoważnia modułowa

Maksymalna wysokość swobodnego upadku (m): 0,4 m

Wymiary dł. x szer. x wys. (m): 2,70 x 0,66 x 0,40

Powierzchnia zderzenia (m): 5,7 x 3,7

Wymagana nawierzchnia amortyzująca: zgodnie z normą 1176-1:2009

Przeznaczenie: zewnętrzne place zabaw

Części zapasowe: dostępne u producenta

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

· Elementy płytowe wykonane z płyty HDPE, montowane do anodowanego aluminiowego

profila,

· Nakładki antypoślizgowe z antypoślizgowej sklejki,

· urządzenie montowane jest na stałe w gruncie, profile betonowane w podłożu betonem

klasy minimum B-20,

· wszystkie elementy aluminiowe anodowane,

· wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z tworzywa,

· wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą

e. Bujaki sprężynowe

Żaglówka, Samolot, Spychacz

Maksymalna wysokość swobodnego upadku (m): 0,4 m

Wymiary dł. x szer. x wys. (m): Max 1,10 x 0,70 x 1,85

Powierzchnia zderzenia (m): O 4,0

Wymagana nawierzchnia amortyzująca: zgodnie z normą 1176-1:2009

Przeznaczenie: zewnętrzne place zabaw

Części zapasowe: dostępne u producenta

f. Ryba, Tygrys

g. Bujak z grą

Maksymalna wysokość swobodnego upadku (m): 0,4 m

Wymiary dł. x szer. x wys. (m): max 1,57 x 0,27 x 1,05

Powierzchnia zderzenia (m): O 3,0

Wymagana nawierzchnia amortyzująca: zgodnie z normą 1176-1:2009

Przeznaczenie: zewnętrzne place zabaw

Części zapasowe: dostępne u producenta

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

· Elementy płytowe wykonane z płyty HDPE/HPL

· Elemnety stalowe ocynkowane, malowane proszkowo

· urządzenie montowane jest na stałe w gruncie, profile betonowane w podłożu betonem

klasy minimum B-20,

· wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z tworzywa,

· wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą

h. Flox Kiwak potrójny

Maksymalna wysokość swobodnego upadku (m): 0,45 m

Wymiary dł. x szer. x wys. (m) 2,06 x 1,81 x 0,70

Powierzchnia zderzenia (m): 5,1 x 4,9

Wymagana nawierzchnia amortyzująca: zgodnie z normą 1176-1:2009

Przeznaczenie: zewnętrzne place zabaw

Części zapasowe: dostępne u producenta

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

· Słupy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej o przekroju O76,

· na czołach słupów pionowych stalowe kapturki,

· atestowane siedzisko

· urządzenie montowane jest na stałe w gruncie, profile betonowane w podłożu betonem

klasy minimum B-20,

· wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z tworzywa,

· wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą

i. Flox Domek

1 x przejście tunelowe

2 x ścianka wspinaczkowa

Maksymalna wysokość swobodnego upadku (m): 1,4 m

Wymiary dł. x szer. x wys. (m) 2,29 x 1,00 x 1,40

Powierzchnia zderzenia (m): 5,3 x 4,0

Wymagana nawierzchnia amortyzująca: zgodnie z normą 1176-1:2009

Przeznaczenie: zewnętrzne place zabaw

Części zapasowe: dostępne u producenta

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

· słupy (profile) konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej o przekroju O76,

· urządzenie montowane jest na stałe w gruncie, profile betonowane w podłożu betonem

klasy minimum B-20,

· ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty HDPE o gr. min. 15 mm, uchwyty do wspinaczki

wykonane z żywicy poliestrowej

j. Karuzela Młynek

Maksymalna wysokość swobodnego upadku (m): 0,20 m

Wymiary dł. x szer. x wys. (m) 1,50 x 1,50 x 0,93

Powierzchnia zderzenia (m): O 5,5

Wymagana nawierzchnia amortyzująca: zgodnie z normą 1176-1:2009

Przeznaczenie: zewnętrzne place zabaw

Części zapasowe: dostępne u producenta

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

· elementy stalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,

· atestowane siedzisko gumowe z aluminiowym wkładem, atestowane siedzisko kubełkowe

gumowe z aluminiowym wkładem,

· podest antypoślizgowy, wykonany ze stali ryflowanej

· łożyska wykorzystane do urządzenia zgodne z normą.

· urządzenie montowane jest na stałe w gruncie, profile betonowane w podłożu betonem

klasy minimum B-20,

· wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z tworzywa,

· wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą

k. Remiza Strażacka

W skład zestawu wchodzą:

1 x podest

1 x dach dwuspadowy

1 x domek strażacki z aplikacjami

1 x zjeżdżalnia

1 x rurka strażacka

1 x drabinka

1 x telefon rurowy

1 x pojazd z kieownicą, siedziskami i kołami

Maksymalna wysokość swobodnego upadku (m): 0,9 m

Wymiary dł. x szer. x wys. (m) 3,88 x 2,69 x 2,19

Powierzchnia zderzenia (m): 6,9 x 6,2

Wymagana nawierzchnia amortyzująca: zgodnie z normą 1176-1:2009

Przeznaczenie: zewnętrzne place zabaw

Części zapasowe: dostępne u producenta

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

· słupy (profile) konstrukcyjne wykonane z anodowanego aluminium o przekroju O76,

· na czołach słupów pionowych zamontowano kapturki z tworzywa,

· urządzenie montowane jest na stałe w gruncie, profile betonowane w podłożu betonem

klasy minimum B-20,

· elementy metalowe (drabinki, poręczę, zwężki itp.) wykonane z anodowanego aluminium ,

· dach, bariery wykonane z płyty HDPE i HPL o gr. min. 12 mm, zamontowane do słupów wieży

na stalowym stelażu,

· boczne osłony zjeżdżalni z płyty HDPE o gr. płyty min. 15 mm, ślizg z blachy nierdzewnej,

· płyty z tworzywa HDPE/HPL oraz HDPE trójwarstwowe z frezowanymi rysunkami

· podesty wież i stopni schodów wykonane ze sklejki laminowanej antypoślizgowej o gr. min 18

mm,

l. Stożek

Maksymalna wysokość swobodnego upadku (m): 1,40 m

Wymiary dł. x szer. x wys. (m) 1,54 x 1,54 x 2,51

Powierzchnia zderzenia (m): O 4,6

Wymagana nawierzchnia amortyzująca: zgodnie z normą 1176-1:2009

Przeznaczenie: zewnętrzne place zabaw

Części zapasowe: dostępne u producenta

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

· słupy (profile) konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej o przekroju O76,

· urządzenie montowane jest na stałe w gruncie, profile betonowane w podłożu betonem

klasy minimum B-20,

· liny polipropylenowe, wzmocnione stalowym rdzeniem, łączone aluminiowymi

i plastikowymi konektorami,

· wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z tworzywa,

· wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą

m. Tablica informacyjna stalowa

Wymiary dł. x szer. x wys. (m): 0,40 x 0,08 x 1,9

Przeznaczenie: zewnętrzne tereny

Części zapasowe: dostępne u producenta

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

· Słupy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej o przekroju O42, malowane proszkowo,

· Tablica wykonana z płyty HDPE,

· urządzenie montowane jest na stałe w gruncie, profile betonowane w podłożu betonem

klasy minimum B-20,

· wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

· wszystkie łby śrub i nakrętki osłonięte zaślepkami półkulowymi z tworzywa,

· wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą

n. Ławka z oparciem

Wymiary dł. x szer. x wys. (m): 1,80 x 0,42 x 0,84

Przeznaczenie: zewnętrzne tereny

Części zapasowe: dostępne u producenta

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

· elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

· deski drewniane lite, impregnowane powierzchniowo

· urządzenie montowane jest na stałe w gruncie, profile betonowane w podłożu betonem

klasy minimum B-20,

· wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą

o. kosz na śmieci

Wymiary dł. x szer. x wys. (m): 0,40 x 0,30 x 0,72

Przeznaczenie: zewnętrzne tereny

Części zapasowe: dostępne u producenta

Charakterystyka materiałowo – konstrukcyjna:

· elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

· deski drewniane lite, impregnowane powierzchniowo

· urządzenie montowane jest na stałe w gruncie, profile betonowane w podłożu betonem

klasy minimum B-20,

1. · wszystkie niebezpieczne otwory zabezpieczone zaślepkami - zgodnie z normą
Zamówienia obejmuje również:

· Wykonanie nawierzchni bezpiecznej – piasek frakcji 0,2 do 2 mm układany po wykorytowaniu na głębokość 30 cm.

· Wykonanie krawężnika betonowy wraz z podbudową i ułożeniem o długości całkowitej 74 metry.

· Przygotowanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

· Demontaż istniejących urządzeń.
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Wizualizacje urządzeń:
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� Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 


Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.


Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.


Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.


� Należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (wskazać nazwę, która znajdzie się później na fakturze).


� Należy zakreślić właściwe


� Grupa kapitałowa- w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów





Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr IR.271.5.2019
Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy ZPO w Ścinawie w ramach zadania” Budowa placów zabaw na terenie gminy”
Zamawiający: Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa

